|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału – producent** | | **Parametry techniczne dla materiałów równoważnych** | **Nazwa, typ, producent oraz charakterystyka oferowanego urządzenia lub materiału** |
| **1.** | **Płyty POLBRUK URBANIKA 60** | | - płyty betonowe o wymiarach 60x 20 cm (-10%/+50%),  - grubość 8 cm (+15%),  - w dwóch odcieniach szarości |  |
| **2.** | **Wiata przystankowa firmy A2HM, model WOOD 2** | | - długość wiaty w ścianie tylnej – 3,0 mb (+/- 10%),  - szerokość boku u podstawy – 1,3 mb (+/-10%),  - wiata przystankowa z profili stalowych ocynkowanych, zabezpieczonych przed korozją;  - ściany wypełniane szkłem hartowanym o grubości min. 8 mm,  - na tylnej ścianie wiaty zamontowana drewniana, lakierowana ławka;  - dach wiaty pokryty tworzywem sztucznym odpornym na warunki zewnętrzne;  - wiata montowana za pomocą betonowych kotew;  - wiata otwarta (posiadająca trzy ściany) |  |
| **3.** | **Kosz firmy Puczyński** | | - wykonany z blachy ocynkowanej,  - na podstawie betonowej,  - wolnostający,  - kolor: czarny lub grafitowy lub ciemny szary  - z elementami drewnianymi,  Wymiary kosza bez podstawy betonowej:  - wysokość 70 cm (+/-15%),  - średnica lub szerokość 43 cm (+/- 20%), |  |
| **4.** | **Latarnia**  **WR 4** | **Oprawa firmy ART-METAL, model: WR4** | - oprawa wkomponowana w słup  - gwint E27  - moc min. 54W, max. 70W  - oprawa LED do użytku zewnętrznego |  |
| **5.** | **Słupy stalowe typu WR4** | - słupy stalowe malowane proszkowo  - wysokość słupa z oprawą 4,2 (+20%)  - zabezpieczony antykorozyjnie (malowany proszkowo lub natryskowo wielopowłokowo)  **-** wyposażony w drzwiczki serwisowe  - kolor: czarny lub grafitowy lub ciemny szary |  |
| **6.** | **Rura AROT DVK 50 /SRS 50** | | Rura osłonowa dwudzielna z tworzywa sztucznego |  |

Załącznik nr 9 do siwz

**Opis oferowanych dostaw**