Parzęczew, dnia 08 sierpnia 2017 r.

**PYTANIA I WYJAŚNIENIA**

**DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w przetargu nieograniczonym pn:

**Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Parzęczewie.**

Numer ogłoszenia: 563205-N-2017; data zamieszczania: 03.08.2017 r.

 Na podst. art. 38, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawiam treść otrzymanych pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

**Dot. pkt 1.6 załącznika nr 4**

Zamawiający wymaga by podwozie było wyposażone w silnik o mocy min.290 KM.

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 285 KM? Różnica w stosunku do mocy wymaganej wynosi tylko 5 KM,co nie będzie miało żadnego wpływu na walory użytkowe samochodu.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 285 KM.*

**Pytanie nr 2**

**Dot. pkt 1.7 załącznika nr 4**

Zamawiający wymaga by podwozie posiadało możliwość odłączenia napędu osi przedniej. Pojazdy, które posiadają możliwość rozłączenia napędu osi przedniej nie są wyposażone w mechanizm różnicowy międzyosiowy wobec czego traktować należy je raczej jako pojazdy 4x2 z możliwością dołączenia napędu osi przedniej.

Z posiadanej nam wiedzywynika , iż 95% czasu użytkowania pojazdów z wymaganym przez Zamawiającego napędem 4x4, odbywa się na drogach utwardzonych ,gdzie dołączenie napędu osi przedniej ( lub też jego nie rozłączenie) skutkować będzie uszkodzeniem mechanizmów napędowych.

Pojazdy, które posiadają stały napęd obu osi z mechanizmem różnicowym międzyosiowym zabezpieczają układ napędowy podczas eksploatacji na drogach utwardzonych, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa użytkowania.

Czy wobec powyższego zamawiający dopuści zaproponowanie pojazdu ze stałym napędem 4x4 bez możliwości odłączania osi przedniej?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza pojazdu ze stałym napędem 4x4 bez możliwości odłączania osi przedniej.*

**Pytanie nr 3**

**Dot. pkt 1.10 załącznika nr 4**

Zamawiający wymaga by kabina pojazdu była zawieszona na poduszkach pneumatycznych. Czy zamawiający dopuści mechaniczne zawieszenie kabiny w sześciu punktach, które, z racji przeznaczenia pojazdu, lepiej będzie się sprawdzać w codziennym użytkowaniu i w żaden sposób nie ustępuje rozwiązaniom wymaganym przez Zamawiającego?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza mechanicznego zawieszenia kabiny.*

**Pytanie nr 4**

**Dot. pkt 2.2 załącznika nr 4**

Zamawiający wymaga by poszycia zewnętrzne były wykonane z kompozytu oraz aby ściany zabudowy były podwójne, izolowane termicznie.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z zabudową wyposażoną w elementy kompozytowe wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium?

Czy Zamawiający dopuści by ściany nie były podwójne, izolowane termicznie?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z zabudową wyposażoną w elementy kompozytowe wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium.*

*Zamawiający nie dopuszcza ścian innych niż podwójne,izolowane termicznie.*

**Pytanie nr 5**

**Dot. pkt 2.2 załącznika nr 4**

Zamawiający wymaga by system mocowania półek w skrytkach był na prowadnicach wykonanych ze stali nierdzewnej.

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie prowadnic wykonanych z innych materiałów nierdzewnych np. aluminium?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza zamontowania prowadnic wykonanych z innych materiałów nierdzewnych takich jak np. aluminium.*

**Pytanie nr 6**

**Dot. pkt 2.6 załącznika nr 4**

Zamawiający wymaga by drabinka do wejścia na dach była wykonana ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie drabinki do wejścia na dach wykonanej z innych materiałów nierdzewnych np. aluminium?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza drabinki do wejścia na dach wykonanej z innych materiałów nierdzewnych takich jak np. aluminium.*

**Pytanie nr 7**

**Dot. pkt 2.12 załącznika nr 4**

Zamawiający wymaga by pojazd był wyposażony w zbiornik wody o pojemności min. 4500 litrów?

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 4000 litrów?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie dopuszcza pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 4000 litrów.*

**Pytanie nr 8**

**Dot. pkt 2.14 załącznika nr 4**

Zamawiający wymaga by pojazd wyposażony był w autopompę dwuzakresową o wydajności na stopniu niskiego ciśnienia min. 4000l/min przy ciśnieniu 0,8MPa.

Tak określony wymóg wydaje się zupełnie niemożliwy do logicznego wyjaśnienia i, jak mniemamy, wynika wyłącznie z faktu utrudnienia dostępu do uzyskania zamówienia innym podmiotom. Wedle normy autopompy klasyfikuje się jako A16, A24 lub A32, co w najprostszym tłumaczeniu oznacza nominalną wydajność na poziomie odpowiedni 1600, 2400 lub 3200l/min, tak więc określanie wymogu na poziomie 4000l/min. Wydaje się niczym innym jak celową manipulacją w celu utrudnienia uczciwej konkurencji. O bezsensowności wymogu świadczy również fakt, że Zamawiający wymaga zamontowania działka dachowego o wydajności 2400l/min oraz jednej linii szybkiego natarcia.

Czy Zamawiający dopuści zatem zaproponowane autopompy o wydajności wynoszącej odpowiednio 2500l/min. oraz 400l/min, a zatem z naddatkiem spełnia wymagania normy. Zwracam uwagę na fakt, ze zaproponowana wydajność z naddatkiem spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2007 r. Nr 143 poz. 1002) z późn. Zmianami i w zupełności wystarcza do zasilania wymaganej przez Zamawiającego jednej linii szybkiego natarcia skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający dopuszcza autopompę o wydajności wynoszącej odpowiednio 2500l/min. oraz 400l/min.*

**Pytanie nr 9**

**Dot. §8 KARY UMOWNE, załącznika nr 6**

Zgodnie z §8 wzoru umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2% ceny przedmiotu zamówienia, zaś w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru 0,5% ceny przedmiotu zamówienia .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę umowy w części dotyczącej kary umownej za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu zamówienia oraz naprawy samochodu przez ustalenie wartości kary umownej w wysokości 0,05% przedmiotu zamówienia brutto za każdy dzień opóźnienia.

Uzasadniając postawione pytania w zakresie wysokości kar umownych pragniemy wyjaśnić, że zaproponowana przez Zamawiającego wartość kar umownych jest zbyt rygorystyczna. Ponadto podane przez Zamawiającego parametry powodują w praktyce konieczność przerzucenia związanego z nimi ryzyka na Zamawiającego przez złożeniu mu oferty uwzględniającej te rygory – oferta Wykonawcy w swojej cenie musi zawierać wycenę ryzyka Wykonawcy które nakłada Zamawiający. W sytuacji gdy Zamawiający uwzględni propozycje Wykonawcy lub w inny sposób zmienił rygory w części wskazanej przez Wykonawcę tym samym mógłby, w praktyce, uzyskać niższą cenę za przedmiot umowy i jednocześnie być w zgodzie z oczekiwanym przez niego kryterium wyboru oferty – najniższa cena co do wydatkowanych środków. Brak zmiany parametrów umowy (SIWZ) jest również dyskryminacją Zamawiającego przez samego siebie wobec innych podmiotów, które wymagają podobnych dostaw i oferują mniej rygorystyczne parametry kierując potencjalnych Wykonawców i ich oferty do innych przetargów. Wskazując wartości proponowanej przez nas kary umownej odwołujemy się do wartości odsetek ustawowych w ujęciu dziennym tj. 0,035% jednocześnie podnosząc ją i zaokrąglając ją do wartości 0,05%. Zatem oczekiwane przez Zamawiającego kary umowne nie pozostają w relacji do wartości potencjalnej szkody Zamawiającego i są rażąco wygórowane co prowadziłoby do nieuzasadnionego ubogacenia uprawnionego.

***Odpowiedź:***

*Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący kar umownych w sposób przedstawiony poniżej:*

*„ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:*

*1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % ceny wskazanej w § 2 ust. 1;*

*2) za opóźnienie dostawy przedmiotu umowy do odbioru w stosunku do uzgodnionego w umowie – 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia; jeżeli opóźnienie przekroczy 3 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z realizacją niniejszej umowy; odstąpienie od umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu umowy przekroczy 3 tygodnie;*

*3) za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu – 600,00 zł za każdy dzień opóźnienia; postanowienia wymienione w pkt 2 stosuje się odpowiednio;*

*4) za opóźnienie w wykonaniu naprawy, o której mowa w § 6 ust. 5 – 600,00zł za każdy dzień opóźnienia.”*

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2017 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu wyprodukowanym w II połowie 2016 roku?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2017 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu wyprodukowanym w II połowie 2016 roku.*

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o mocy silnika 280/206kW?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu* o mocy silnika 280/206kW.

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z ogumieniem pojedynczym osi tylnej?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z ogumieniem pojedynczym osi tylnej.*

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z wywietrznikiem dachowym zamiast szyberdachu?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z wywietrznikiem dachowym zamiast szyberdachu.*

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z daszkami uchylnymi zamiast wewnętrznej rolety przeciwsłonecznej?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z daszkami uchylnymi zamiast wewnętrznej rolety przeciwsłonecznej.*

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez awaryjnego mocowania dla koła zapasowego?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu bez awaryjnego mocowania dla koła zapasowego.*

**Pytanie nr 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z półkami wykonywanymi z profili burtowych aluminiowych?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z półkami wykonanymi z profili burtowych aluminiowych.*

**Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonanymi ze stali nierdzewnej?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonanymi ze stali nierdzewnej.*

**Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 2723l/min. Przy ciśnieniu 8 bar?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu z autopompą o wydajności 2723l/min. Przy ciśnieniu 8 bar.*

**Pytanie nr 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem o pojemności 3,5m3?

***Odpowiedź:***

*Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem o pojemności 3,5m3.*

**Pytanie nr 20**

Prosimy o doprecyzowanie zapisu punktu 2.4. załącznika nr 4 do SIWZ tj. jakie dokumenty lub jaki parametr należy przedłożyć do oceny aby potwierdzić Zamawiającemu, iż zastosowany materiał jest o właściwościach wyższych od ryflowanej blachy aluminiowej?

***Odpowiedź:***

Przez materiał o właściwościach wyższych od ryflowanej blachy aluminiowej Zamawiający rozumie materiał o wysokiej odporności przede wszystkim na środki pianotwórcze.

Jednocześnie informuję, że dotychczasowy termin składania ofert tj. 11 sierpnia 2017 r. godz. 10.00 ulega zmianie.

 **Nowy termin składania ofert 17 sierpnia 2017 r. godz. 10:00, termin otwarcia ofert 17 sierpnia 2017 r. godz. 10:30.**